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⭐ Handleiding: 
Miboxer afstandsbediening FUT089Z koppelen aan ZB‑Box3 gateway via Tuya App
1

Zet de ZB‑Box3 in Zigbee‑paring modus
De gateway moet eerst nieuwe Zigbee‑apparaten toestaan voordat de afstandsbediening kan aanmelden.
Tuya‑app → '+' → 'Apparaat toevoegen' → 'Zigbee Gateway' → selecteer ZB‑Box3 → 'Zigbee‑subapparaat toevoegen'
· De gateway staat nu 3 minuten in Permit Join 
· Laat de Tuya‑app open tijdens het koppelen

Zet de FUT089Z in paring‑modus2

De afstandsbediening moet handmatig in Zigbee‑koppelmodus worden gezet.
· Houd tegelijk de ON en OFF‑knop 5 seconden ingedrukt
· De LED‑indicator begint te knipperen → paring‑modus actief
· Houd de afstandsbediening dicht bij de ZB‑Box3 (max. 1 meter)

Wacht tot de FUT089Z verschijnt in de Tuya‑app3

De afstandsbediening meldt zich automatisch aan zodra paring‑modus actief is.
· Binnen 5–15 seconden verschijnt een nieuw Zigbee‑apparaat
· Geef het apparaat een naam (bijv. 'FUT089Z Afstandsbediening')
· De afstandsbediening is nu gekoppeld aan de gateway

Gebruik de FUT089Z om groepen te bedienen4

Je kunt de afstandsbediening koppelen aan een volledige Zigbee‑groep voor gelijktijdige bediening.
· Maak eerst een Zigbee‑groep in de Tuya‑app
· Open de groep → 'Koppel afstandsbediening'
· Selecteer FUT089Z
· Alle lampen reageren nu tegelijk zonder vertraging


Controleer Zigbee‑bereik en stabiliteit5

De afstandsbediening werkt via Zigbee en heeft routers nodig voor een stabiel netwerk.
· Plaats minimaal 1 Zigbee‑router (bijv. Zigbee‑stekker of Zigbee lichtbron) binnen 5–10 meter, er wordt een Mesh netwerk opgebouwd.
· Buitenlampen tellen ook als routers als ze permanent stroom hebben
· Houd afstandsbediening binnen 10–12 meter van een router

⭐ Samenvatting
Je koppelt de FUT089Z via Tuya door:
1. ZB‑Box3 in Zigbee‑paring modus zetten, (zie ook 1)
2. FUT089Z in paring‑modus zetten (ON een OFF‑knop 5 sec tegelijk bedienen)
3. Wachten tot afstandsbediening verschijnt in Tuya App
4. Eventueel koppelen aan Zigbee‑groepen voor perfecte synchronisatie
Hiermee werkt de FUT089Z volledig binnen jouw Tuya‑ecosysteem, Home Assistant en Apple HomeKit (via HomeKit Bridge).


Zigbee 3.0 benodigdheden;
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